Title: Presseinfo Acular P
Author: H.G. Lutz
Last saved by: HansGeorg Lutz
Company: Thermolutz GmbH & Co. KG

Presseinfo acular D

Modulare Deckenheiz- und Kühlmodule integrierbar in abgehängte Gipskarton-Plattendecken

Immer geringere Heizlasten in Gebäuden nach EnEV-Standard erlauben den Einsatz von
Niedertemperatur-Flächenheizsystemen, die mittlerweile neben der klassischen Fußodenheizung auch als Wand- und Deckenheizung ausführbar sind. Insbesondere
thermisch aktive Deckenelemente bieten sich für die Kombination von Heiz- und Kühl-Systemen an.  Die neu entwickelten THERMOLUTZ Deckenheiz- und Kühlmodule werden zwischen die Tragprofile der abgehängten CD-Profildecke eingebaut. Die verzinkten Stahl-Wämeleitbleche der acular-D Module schließen bündig mit der Unterseite der CD Tragprofile ab und übertragen die Wärme- bzw. Kühlleistung direkt an die Gipslatten-Beplankung der Unterdecke. Durch die modulare Bauweise entsteht eine klare Trennung zwischen Deckenheiz-/Kühlmodulen und der Deckenbeplankung. Die Aufhängung der Module an den Grundprofilen der Unterkonstruktion erfolgt mit Standard-Verbindungselementen aus dem Trockenbau, die das Gewicht des acular-D Moduls sicher auf die Deckenunterkonstruktion abtragen. Die standardisierte CD-Profil Decke bleibt dabei unverändert erhalten. Der Einsatz von dünnen „Thermo-Gipsplatten“ (Dicke ca. 10 mm) ist möglich und ergibt verbesserte Wärme- und Kühlleistungen. Die wasserführenden Metall-Kunststoff-Verbundrohre in der Dimension 16 x 2 mm sorgen für 100%ige Sauerstoffdichtheit, gute Formstabilität, geringe Längenausdehnung sowie stabile hydraulische Verhältnisse. Die einzelnen acular-D Module werden unsichtbar im Hohlraum der Deckenunterkonstruktion mit Pressfittings verbunden und an die Vor- und Rücklaufzuleitungen angeschlossen.

THERMOLUTZ GmbH & Co. 					Internet:
Heizungstechnik KG							e-mail info@thermolutz.de
In Laisen 58								http://www.thermolutz.de
72766 Reutlingen
Tel: 07121-9444-0
Fax: 07121-9444-22