Last saved by: Hans Georg Lutz

LEISTUNGSBESCHRIEB DECKENHEIZUNG/-KÜHLUNG SYSTEM ACULAR-DECKE

Warmwasserdeckenheizung in Trockenbaumontage System THERMOLUTZ ACULAR-D 
für den Einbau in Unterdecken bzw. Deckenbekleidungen. Die Deckenheizung besteht 
aus vorgefertigten Deckenheizmodulen einschließlich Wärmeleitblechen , 
Metallverbundrohr und Befestigungselementen. Der Aufbau der Deckenkonstruktion 
ist im einzelnen wie nachfolgend beschrieben:

1.	Holz- oder Metallunterkonstruktion für Deckenbekleidung oder abgehängte Decke
	einseitig beplankt, Wärme- und Schalldämmung, Mindestdämmschichtdicke 
	30 mm WLG 040 bauseits.

2.	Deckenheizmodul ACULAR-Decke mit mittigem C-Profil  werkseitig vorgefertigt, 
	einschließlich  Metallverbundrohr, Wärmeleitblechen und Befestigungselementen,
 	Schutzrohrhülsen zum Überqueren der Tragprofile, Rohrabstand 10 cm. 
	Abmessungen wie unten stehend.
	Befestigungsabstand für Schrauben GK-Platte: 31 cm

3.	Gipskarton- oder Gipsfaserplatten zur Beplankung bauseits.

Warmwasserdeckenheizung wie vorstehend beschrieben, Variante MVR-L, mit THERMOLUTZ Metallverbundrohr Rohr MVR-L Rohr-ø 16 x 2,0 mm, 100% sauerstoffdicht nach DIN 4726, Innenrohr aus PE-RT, längs-/stumpfgeschweißtes Aluminiumrohr 0,2 mm, Schutzmantel aus PE.

Deckenheizungsmodul acular-D 1800
Warmwasserheizungs - Deckenmodul, 
werkseitig vorgefertigt, mit mittigem CD-Profil
incl. 2 x 250 mm Schutzrohr SHR, mit 
Rohrabstand 10 cm, zur Montage in der
Deckenunterkonstruktion, 
Heizfläche ca. 1 m^2, Breite 550 mm 
Länge 1800 mm, Typ ACU-M-Decke
Rohrtyp MVR-L 16x2 mm
Leergewicht 6,7 Kg/m²
Gewicht mit Wasser ca. 8 Kg/m²
Art.-Nr.: 00251
Mengeneinheit: St.

Deckenheizungsmodul acular-D 2300	
Sonderlänge 2300 mm
Warmwasserheizungs - Deckenmodul , 
werkseitig vorgefertigt, mit mittigem CD-Profil
incl. 2 x 250 mm Schutzrohr SHR, mit 
Rohrabstand 10 cm, zur Montage in der
Deckenunterkonstruktion, 
Rohrtyp MVR-L 16x2 mm
Heizfläche ca. 1,25 m^2, Breite 550 mm 
Länge 2300 mm, Typ ACU-M-Decke
Art.-Nr.: 00252
Mengeneinheit: St.

Deckenheizungsmodul acular-D 2800
Sonderlänge 2800 mm
Warmwasserheizungs - Deckenmodul, 
werkseitig vorgefertigt, mit mittigem CD-Profil
incl. 2 x 250 mm Schutzrohr SHR, mit 
Rohrabstand 10 cm, zur Montage in der
Deckenunterkonstruktion, 
Rohrtyp MVR-L 16x2 mm
Heizfläche ca. 1,55 m^2, Breite 550 mm 
Länge 2800 mm, Typ ACU-M-Decke
Art.-Nr.: 00253
Mengeneinheit: St.

Mehrschichtverbundrohr MVR 16 - L
Diffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr
16 x 2 mm, Innenrohr aus PE-RT, längs-/ 
stumpfgeschweißtes Aluminiumrohr 0,2 mm,
Schutzmantel aus PE, max. Betriebstemp.
95 Grad C. Maße: 16 x 2 mm,
SKZ geprüft (A 275)
Lieferung: Rollen mit 200m oder 400m
Art.-Nr.: 00415
Mengeneinheit: lfm

	Press Kupplung PKN 16 H
fur Mehrschichtverbundrohr, 
bestehend aus: 
1 Kupplung, 2 Press-Verbindungshülsen 
für Rohr 16 x 2 mm.
Lieferaufmachung: Einzellieferung
Art.-Nr.: 01360
Mengeneinheit: St.

Press Bogen 90 Grad PBO 16/16 H
fur Mehrschichtverbundrohr, 
bestehend aus: 
1 Bogen, 2 Press-Verbindungshülsen 
für Rohr 16 x 2 mm.
Lieferaufmachung: Einzellieferung
Art.-Nr.: 01356
Mengeneinheit: St.

Verbinden der Module durch Pressverbinder
Art.-Nr.: 90110
Mengeneinheit: St.

	Heizkreisverteiler HKGS
Heizkreisverteiler aus Messing-Profil-
rohr 1", mit integrierten Vor- und Rücklauf-
ventilen 3/4" AG, Vorlaufventile mit 
Durchflussmesser, 2 Handentlüftern R1/2"
2 KFE-Hähnen R 1/2", 2 Verteilerendstücke
1", anschlussfertig montier. auf schallge-
dämmten, verzinkten Haltern nach DIN 4109, 
Bautiefe 82mm,Ventilabstand 55mm,
1 Satz Bezeichnungsschilder, für … Heizkreise 
ohne Anschlussverschraubungen
Lieferaufmachung: Einzellieferung
Art.-Nr.: 00572-00585 (2 – 15 Gruppen)
Mengeneinheit: St.

Verteilerschrank UP 400/115/760 weiss
Unterputz-Verteilerschrank aus 
verzinktem Stahlblech,
Nischenmaße/Rohbau:
Breite 420, Tiefe 115, Höhe 820 mm,
herausnehmbare Tür mit Drehriegel,
abnehmbares, verstellbares Estrich Prall-
blech, Standfüße höhenverstellbar 90 mm
Halteschienen für Verteiler, Montage-
schiene für Einzelraumregelung, abnehm-
barer Blendrahmen tiefenverstellbar
Rahmen und Tür lackiert (RAL 9010 weiß)
Lieferaufmachung: Einzellieferung
Art.-Nr.: 00360
Mengeneinheit: St.

Verteilerschrank UP 600/115/760 weiss
Unterputz-Verteilerschrank aus 
verzinktem Stahlblech, 
Nischenmaße/Rohbau:
Breite 620, Tiefe 115, Höhe 820 mm,
herausnehmbare Tür mit Drehriegel,
abnehmbares, verstellbares Estrich Prall-
blech, Standfüße höhenverstellbar 90 mm
Halteschienen für Verteiler, Montage-
schiene für Einzelraumregelung, abnehm-
barer Blendrahmen tiefenverstellbar
Rahmen und Tür lackiert (RAL 9010 weiß)
Lieferaufmachung: Einzellieferung
Art.-Nr.: 00361
Mengeneinheit: St.

 
Verteilerschrank UP 750/115/760 weiss
Unterputz-Verteilerschrank aus 
verzinktem Stahlblech,
Nischenmaße/Rohbau:
Breite 770, Tiefe 115, Höhe 820 mm,
herausnehmbare Tür mit Drehriegel,
abnehmbares, verstellbares Estrich Prall-
blech, Standfüße höhenverstellbar 90 mm
Halteschienen für Verteiler, Montage-
schiene für Einzelraumregelung, abnehm-
barer Blendrahmen tiefenverstellbar
Rahmen und Tür lackiert (RAL 9010 weiß)
Lieferaufmachung: Einzellieferung
Art.-Nr.: 00362
Mengeneinheit: St.

 
Verteilerschrank UP 1000/115/760 weiss
Unterputz-Verteilerschrank aus 
verzinktem Stahlblech,
Nischenmaße/Rohbau:
Breite 1020, Tiefe 115, Höhe 820 mm,
herausnehmbare Tür mit Drehriegel,
abnehmbares, verstellbares Estrich Prall-
blech, Standfüße höhenverstellbar 90 mm
Halteschienen für Verteiler, Montage-
schiene für Einzelraumregelung, abnehm-
barer Blendrahmen tiefenverstellbar
Rahmen und Tür lackiert (RAL 9010 weiß)
Lieferaufmachung: Einzellieferung
Art.-Nr.: 00363
Mengeneinheit: St.

 
Verteilerschrank UP 1200/115/760 weiss
Unterputz-Verteilerschrank aus 
verzinktem Stahlblech,
Nischenmaße/Rohbau:
Breite 1220, Tiefe 115, Höhe 820 mm,
herausnehmbare Tür mit Drehriegel,
abnehmbares, verstellbares Estrich Prall-
blech, Standfüße höhenverstellbar 90 mm
Halteschienen für Verteiler, Montage-
schiene für Einzelraumregelung, abnehm-
barer Blendrahmen tiefenverstellbar
Rahmen und Tür lackiert (RAL 9010 weiß)
Lieferaufmachung: Einzellieferung
Art.-Nr.: 00364
Mengeneinheit: St.

Kugelhahn KHI 3/4" x 1"
Kugelhahn KHI 3/4" x 1" aus Press-
Messing vernickelt, mit Flügelgriff,
für HKGS 2-7, mit lösbarer Ver-
schraubung. Druckklasse PN 40.
Lieferaufmachung: Einzellieferung
Art.-Nr.: 00916
Mengeneinheit: St.

Kugelhahn KHI 1" x 1"
Kugelhahn KHI 1" x 1" aus Press-
Messing vernickelt, mit Flügelgriff,
für HKGS 8-15, mit lösbarer Ver-
schraubung.
Druckklasse PN 32.
Lieferaufmachung: Einzellieferung
Art.-Nr.: 00917
Mengeneinheit: St.

Stellantrieb STA-S
elektrothermischer Stellantrieb 230 V,
NC, innovative 1 Watt-Technologie,
Schutzklasse II / IP54, mit Funktions-
anzeige, Gehäusefarbe grau,
automatische First-Open-Funktion,
incl. Ventiladapter für die Montage 
direkt auf Rücklaufventile des 
THERMOLUTZ-Heizkreisverteilers HKGS
oder Vorlaufventil  Art.-Nr. 00910,
Lieferaufmachung: Einzellieferung
Art.-Nr.: 01207
Mengeneinheit: St.

Einzelraumregler Aufputz RTH-AP-H/K
Raumthermostat Aufputz 230V LCD
Wandmontage / Montage auf UP-Dose
Display mit Hinterleuchtung,
Maße 86 x 86 x 23 mm
komfortable Bedienung über Drehknopf 
(Dreh-Drück-Mechanik) mit feiner, 
dynamischer Rastung. Ansteuerung
thermischer Stellantriebe 230 V AC
zum Heizen oder Kühlen, 
Lieferaufmachung: Einzellieferung
Art.-Nr.: 01214
Mengeneinheit: St.

Elektrische Anschlussleiste H/K 230V
Elektrische Anschlußleiste zur Verteilung 
von elektrischen Signalen und Spannungs-			
versorgung von Raumthermostaten (max.
10 St.) u. elektr. Stellantrieben (max. 21 St.)
2 Kanäle für Zeitbefehle Nachtabsenkung
Anschlüsse für externe Umschaltung zum
Heizen/Kühlen und Taupunktüberwachung.
Integriertes Relais Pumpenlogik Umwälzpumpe.
Betriebsspanung: 230 VAC / IP 20 / II
Lieferaufmachung: Einzellieferung
Art.-Nr.: 00963
Mengeneinheit: St.

Liefernachweis:

Thermo-Lutz GmbH & Co.
Heizungstechnik KG
In Laisen 58
72766 Reutlingen
Tel.: 07121/ 94 44-0
Fax: 07121/ 94 44 -22
e-mail: info@thermolutz.de