Title: Presseinfo Acular P
Author: H.G. Lutz
Last saved by: HansGeorg Lutz
Company: Thermolutz GmbH & Co. KG

Presseinfo RAPID-PLUS

 Innovative Warmwasser-Fußodenheizung für Neubau und Renovation

Immer mehr Menschen entscheiden sich für Flächenheizungen in ihren eigenen vier Wänden. Dabei erweist sich die Warmwasser-Fußbodenheizung als System der Wahl. Mit niedrigsten Vorlauftemperaturen von höchstens 35° C können alternative Energiequellen wie die Sonne und Umweltwärme genutzt werden. Besonders in Verbindung mit Brennwerttechnik, Solaranlage oder Wärmepumpe erzielt die Fußbodenheizung höchste Wirkungsgrade.
  
Die Warmwasser-Fußbodenheizung RAPID-PLUS von Thermolutz ist ein neu entwickeltes System, das sowohl im Neubau als auch in der Renovation seinen Einsatz findet. Die 2-schichtige RAPID-PLUS Tiefziehnoppenplatte besteht aus einer geschäumten Polystyrol Noppenplatte mit integrierter Wärme-/Trittschalldämmung und einer hochbelastbaren Tiefziehnoppenfolie. Die Noppenfolie hat einen beidseitigen Überstand, um die beachbarten Elemente im „Druckknopf-Prinzip“ zu verbinden. So entsteht eine geschlossene und dichte Verlegefläche für die Thermolutz-Systemheizrohre und den nachfolgenden Heizestrich. Die Haltenoppen sind schlagfest, begehbar und sorgen für eine sichere Rohrhalterung. Zugleich ist jederzeit eine einfache Korrektur der Heizrohr-Verlegung möglich. Sonderelemente für Türbereiche sowie Diagonalhalter für 45° Verlegung runden das Lieferprogramm ab.
Das DIN-geprüfte, sauerstoffdichte Thermolutz-Systemheizrohr Diffuflex-S aus Polybuten in der Dimension 14,5 x 1,8 mm hat beste Materialeigenschaften wie hohe Zeitstandsfestigkeit und Tempearturbeständigkeit. Durch die hohe Flexibilität der Polybuten-Heizrohre ist  die Warmwasser Fußbodenheizung RAPID-PLUS rationell und einfach in der Ein-Mann-Montage zu verlegen.

THERMOLUTZ GmbH & Co. 					Internet:
Heizungstechnik KG							e-mail info@thermolutz.de
In Laisen 58								http://www.thermolutz.de
72766 Reutlingen
Tel: 07121-9444-0
Fax: 07121-9444-22